|  |
| --- |
| **«БетонКомплект»**Прочный фундамент для хорошего будущего!бетонкомплект.рфkonstantinTSA@yandex.ru |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование изделия** | **Габаритные размеры, мм** | **Вес изделия****кг** | **Цена за 1 штуку, руб** |
| **длина** | **ширина****(толщина)** | **высота** | **Цена без НДС руб** | **Отпускная цена с НДС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ, ГОСТ 13579-78, жилищное строительство, промышленное строительство, инженерное строительство** |
| **ФБС 24.3.6т** | **2380** | **300** | **580** | **970** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 24.4.6т** | **2380** | **400** | **580** | **1300** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 24.5.6т** | **2380** | **500** | **580** | **1630** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 24.6.6т** | **2380** | **600** | **580** | **1960** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 12.3.6т** | **1180** | **300** | **580** | **480** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 12.4.6т** | **1180** | **400** | **580** | **650** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 12.5.6т** | **1180** | **500** | **580** | **820** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 12.6.6т** | **1180** | **600** | **580** | **980** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 09.3.6т** | **880** | **300** | **580** | **360** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 09.4.6т** | **880** | **400** | **580** | **490** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 09.5.6т** | **880** | **500** | **580** | **610** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 09.6.6т** | **880** | **600** | **580** | **730** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 08.3.6т** | **780** | **300** | **580** | **320** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 08.4.6т** | **780** | **400** | **580** | **435** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 08.5.6т** | **780** | **500** | **580** | **550** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 08.6.6т** | **780** | **600** | **580** | **655** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 12.3.3т** | **1180** | **300** | **280** | **240** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 12.4.3т** | **1180** | **400** | **280** | **330** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 12.5.3т** | **1180** | **500** | **280** | **410** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ФБС 12.6.3т** | **1180** | **600** | **280** | **490** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ( шириной 1,0м) ГОСТ 9561-91 сер.1.141-1 в.60,63, жилищное, промышленное строительство** |
| **ПК 24.10-8тас** | **2380** | **990** | **220** | **800** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 27.10-8тас** | **2680** | **990** | **220** | **880** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 30.10-8тас** | **2980** | **990** | **220** | **970** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 32.10-8тас** | **3180** | **990** | **220** | **1030** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 33.10-8тас** | **3280** | **990** | **220** | **1060** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 34.10-8тас** | **3380** | **990** | **220** | **1090** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 36.10-8тас** | **3580** | **990** | **220** | **1160** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 39.10-8тас** | **3880** | **990** | **220** | **1260** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 40.10-8тас** | **3980** | **990** | **220** | **1300** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 42.10-8тас** | **4180** | **990** | **220** | **1360** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 43.10-8тас** | **4280** | **990** | **220** | **1390** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 44.10-8тас** | **4380** | **990** | **220** | **1420** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 45.10-8тас** | **4480** | **990** | **220** | **1460** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 48.10-8та** | **4780** | **990** | **220** | **1570** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 51.10-8та** | **5080** | **990** | **220** | **1680** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 53.10-8та** | **5280** | **990** | **220** | **1730** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 54.10-8та** | **5380** | **990** | **220** | **1775** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 56.10-8та** | **5580** | **990** | **220** | **1810** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 57.10-8та** | **5680** | **990** | **220** | **1850** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 58.10-8та** | **5780** | **990** | **220** | **1890** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 59.10-8та** | **5880** | **990** | **220** | **1910** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 60.10-8та** | **5980** | **990** | **220** | **1960** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 63.10-8та** | **6280** | **990** | **220** | **2040** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 69.10-8та** | **6880** | **990** | **220** | **2240** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 70.10-8та** | **6980** | **990** | **220** | **2275** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 71.10-8та** | **7080** | **990** | **220** | **2310** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 72.10-8та** | **7180** | **990** | **220** | **2340** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ( шириной 1,2м) ГОСТ 9561-91 сер.1.141-1 в.60,63, жилищное, промышленное строительство** |
| **ПК 24.12-8тас** | **2380** | **1190** | **220** | **915** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 27.12-8тас** | **2680** | **1190** | **220** | **1030** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 30.12-8тас** | **2980** | **1190** | **220** | **1145** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 32.12-8тас** | **3180** | **1190** | **220** | **1220** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 33.12-8тас** | **3280** | **1190** | **220** | **1260** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 34.12-8тас** | **3380** | **1190** | **220** | **1295** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 36.12-8тас** | **3580** | **1190** | **220** | **1375** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 39.12-8тас** | **3880** | **1190** | **220** | **1485** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 40.12-8тас** | **3980** | **1190** | **220** | **1525** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 42.12-8тас** | **4180** | **1190** | **220** | **1600** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 43.12-8тас** | **4280** | **1190** | **220** | **1640** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 44.12-8тас** | **4380** | **1190** | **220** | **1680** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 45.12-8тас** | **4480** | **1190** | **220** | **1715** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 48.12-8та** | **4780** | **1190** | **220** | **1830** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 51.12-8та** | **5080** | **1190** | **220** | **1945** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 53.12-8та** | **5280** | **1190** | **220** | **2020** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 54.12-8та** | **5380** | **1190** | **220** | **2060** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 56.12-8та** | **5580** | **1190** | **220** | **2135** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 57.12-8та** | **5680** | **1190** | **220** | **2175** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 58.12-8та** | **5780** | **1190** | **220** | **2210** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 59.12-8та** | **5880** | **1190** | **220** | **2250** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 60.12-8та** | **5980** | **1190** | **220** | **2285** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 61.12-8та** | **6080** | **1190** | **220** | **2325** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 63.12-8та** | **6280** | **1190** | **220** | **2400** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 65.12-8та** | **6480** | **1190** | **220** | **2480** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **П 72.12-8та** | **7180** | **1190** | **220** | **2750** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ( шириной 1,5м) ГОСТ 9561-91 сер.1.141-1 в.60,63, жилищное,промышленное строительство** |
| **ПК 24.15-8тас** | **2380** | **1490** | **220** | **1125** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 27.15-8тас** | **2680** | **1490** | **220** | **1265** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 30.15-8тас** | **2980** | **1490** | **220** | **1405** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 32.15-8тас** | **3180** | **1490** | **220** | **1498** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 33.15-8тас** | **3280** | **1490** | **220** | **1545** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 34.15-8тас** | **3380** | **1490** | **220** | **1592** | **уточняйте** | **уточняйте** |  |
| **ПК 36.15-8тас** | **3580** | **1490** | **220** | **1685** | **уточняйте** | **уточняйте** |  |
| **ПК 39.15-8тас** | **3880** | **1490** | **220** | **1826** | **уточняйте** | **уточняйте** |  |
| **ПК 40.15-8тас** | **3980** | **1490** | **220** | **1873** | **уточняйте** | **уточняйте** |  |
| **ПК 42.15-8тас** | **4180** | **1490** | **220** | **1970** | **уточняйте** | **уточняйте** |  |
| **ПК 43.15-8тас** | **4280** | **1490** | **220** | **2040** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 44.15-8тас** | **4380** | **1490** | **220** | **2060** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 45.15-8тас** | **4480** | **1490** | **220** | **2107** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 48.15-8та** | **4780** | **1490** | **220** | **2250** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 51.15-8та** | **5080** | **1490** | **220** | **2400** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 53.15-8та** | **5280** | **1490** | **220** | **2495** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 54.15-8та** | **5380** | **1490** | **220** | **2525** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 56.15-8та** | **5580** | **1490** | **220** | **2630** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 57.15-8та** | **5680** | **1490** | **220** | **2675** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 58.15-8та** | **5780** | **1490** | **220** | **2716** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 59.15-8та** | **5880** | **1490** | **220** | **2763** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 60.15-8та** | **5980** | **1490** | **220** | **2800** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **ПК 63.15-8та** | **6280** | **1490** | **220** | **2950** | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **БЕТОН,РАСТВОР** |
| **Товарный бетон М-100 В7,5** |  |  |  | 1м3 | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **Товарный бетон М-150 В12,5** |  |  |  | 1м3 | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **Товарный бетон М-200 В15** |  |  |  | 1м3 | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **Товарный бетон М-250 В20** |  |  |  | 1м3 | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **Товарный бетон М-300 В22,5** |  |  |  | 1м3 | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **Товарный бетон М-350 В25** |  |  |  | 1м3 | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **Цементный раствор М-25** |  |  |  | 1м3 | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **Цементный раствор М-50** |  |  |  | 1м3 | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **Цементный раствор М-75** |  |  |  | 1м3 | **уточняйте** | **уточняйте** |
| **Цементный раствор М-100** |  |  |  | 1м3 | **уточняйте** | **уточняйте** |
|  |  |  |  |  |  |  |